TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KOMUNALNE OPREME

Predmet javne nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME

**Kosilica rider……………………………………………………………………….………………………………………………………. kom 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Marka ponuđenog kosilice: |  |
| Model ponuđene kosilice: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UPISATI DA LI UDOVOLJAVA: DA ili NE** | |
| Kosilica za travu s nultim okretom |  |
| Motor snage do 19 kw (do 26 KS) |  |
| Motor sa maks 2 cilindra |  |
| Zapremnina cilindra do 860 CC |  |
| Zapremnina rezervoara goriva do 40 litara |  |
| Širina rezanja do 140 cm |  |
| Visina rezanja od 30 cm do 125 cm |  |
| Broj noževa maks 3 |  |
| Uključen brojač sati |  |
| Obavezan sustav zaštite od prevrtanja |  |
| Vrsta paljenja elektroniko |  |
| Brzina kosilice do 20 km/h |  |
| Uključena prednja led svijetla |  |

**Kresač visokih grana ……………………………………………………………………………………………………………..1 KOMAD**

|  |  |
| --- | --- |
| Marka ponuđenog kresača: |  |
| Model ponuđenog kresača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UPISATI DA LI UDOVOLJAVA: DA ili NE** | |
| Radna visina: od 250 do 400 cm |  |
| Obujam do maks 32 cm3 |  |
| Maksimalna težina do 8 kg |  |
| Snaga motora do maks 1,5 KS |  |

**Motorni trimer …………………………………………………………………………………………………………………….2 KOMAD**

|  |  |
| --- | --- |
| Marka ponuđenog trimera: |  |
| Model ponuđenog trimera: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UPISATI DA LI UDOVOLJAVA: DA ili NE** | |
| Obujam do maks 40 cm3 |  |
| Maksimalna težina do 6 kg |  |
| Snaga motora do maks 2 KS |  |

**Motorni usisivač …………………………………………………………………………………………………………………….1 KOMAD**

|  |  |
| --- | --- |
| Marka ponuđenog usisivača: |  |
| Model ponuđenog usisivača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UPISATI DA LI UDOVOLJAVA: DA ili NE** | |
| Obujam do maks 30 cm3 |  |
| Maksimalna težina do 6 kg |  |
| Zapremnina spremnika do maks 50 l |  |

**Visokotlačni perač …………………………………………………………………………………………………………………….1 KOMAD**

|  |  |
| --- | --- |
| Marka ponuđenog perača: |  |
| Model ponuđenog perača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UPISATI DA LI UDOVOLJAVA: DA ili NE** | |
| Radni tlak od 140 do 180 bara |  |